**INFORMACJA dla Wykonawców**

Pytania dotyczące przetargu pt. : ,,Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości **Stobiec**, gm. Iwaniska”

Pytanie 1

W załączniku SWIZ w punkcie 19.4 jest napisane: **Zagospodarowanie terenu**

**OSP w miejscowości Kamieniec, gm. Iwaniska**

**„Nie otwierać przed 19.05.2017 r. godz. 09:00",** czy nie powinno być:

**Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Stobiec, gm. Iwaniska „Nie otwierać przed 19.05.2017 r. godz. 09:00"?**

**ODP. OCZYWISTA POMYŁKA POWINNO BYĆ: Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Stobiec, gm. Iwaniska „Nie otwierać przed 19.05.2017 r. godz. 09:00"?**

Pytanie 2

W dokumentacji technicznej jest napisane, że wokół placu zabaw należy wykonać ogrodzenie. Brak pozycji w przedmiarze. Proszę o dodanie stosownej pozycji.

Odp. plac zabaw należy wykonać bez ogrodzenia

Pytanie 3

Proszę o specyfikację elementów placu zabaw, a w szczególności wielofunkcyjnego urządzenia zabaw

Odp. PLAC ZABAW: ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

1. Huśtawka z dwoma siedziskami 3,7x2,20m, wysokość 2,30m-

2. Wielofunkcyjne urządzenie zabaw 5,6x4,8m, wysokość 3,30m, elementy zestawu zjeżdżalnia, pomost, wieża głowna, pomost, drabinka skośna, przeplotnia-

3. Piaskowica o wym. 2,02x2,02 m-

4. 3x Bujak 1,20x0,65m -

5. 2 x Huśtawka wagowa 3x0,4m, wysokość 0,5m-

Pytanie 4

Z czego ma być wykonana nawierzchnia placu zabaw?

Odp. nawierzchnia placu zabaw trawiasta

Pytanie 5

W dokumentacji technicznej jest napisane, że podbudowa pod kostkę ma być wykonana z warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm, natomiast w przedmiarach (póz.3) jest zapis o 20 cm podbudowie z kruszywa. Proszę o wyjaśnienia

Odp. podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego – 20 cm

Pytanie6

Pozycja 6 przedmiaru - błędna średnica rury (0.42 mm). Proszę również o specyfikację dotyczącą stojaka dla rowerów. Czy ma być on zespolony czy z pojedynczych elementów?

Odp: stojak dla rowerów z rur okrągłych ∅ 42 mm ocynkowanych - na 6 stanowisk zabetonowany na cokole betonowym.